附件2：

**数据灾备存储服务器项目报价单**

**一、项目概况**

项目名称：数据灾备存储服务器

**二、报价单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **型号** | **描述** | **单价（元）** | **数量** | **总价（元）** |
| **华为OceanStor Pacific 9520** | OceanStor Pacific 9520(2U,12\*3.5",2\*32C 2.6GHz,BBU,4\*GE,K22R-02) |  | 4  |  |
| 服务器白金900W 2.0 版本交流电源 |  | 8  |  |
| DDR4 RDIMM内存-16GB-2933MT/s-1Rank(2G\*4bit)-1.2V-ECC |  | 64  |  |
| SP380 以太网卡-25GE光口(Mellanox CX-4 Lx)-双端口-SFP28(不含光模块)-半高半长-全高拉手条-PCIe 3.0 x8 |  | 8  |  |
| 14TB 7.2K RPM SATA硬盘单元(3.5") |  | 48  |  |
| 1.6TB SSD NVMe硬盘单元(2.5") |  | 8  |  |
| 480GB SSD SATA硬盘单元(2.5") |  | 8  |  |
| 3\*16X SLOT (PCIE X8) RISER1&2 模组 |  | 4  |  |
| 后置 PSU 4\*2.5寸硬盘背板组件(支持NVME) |  | 4  |  |
| 2\*2.5"后置硬盘背板组件+16X SLOT(PCIE X8)-RISER1模组-SAS RISER专用 |  | 4  |  |
| 2U静态滑轨套件（直发物料） |  | 4  |  |
| 对象存储标准版软件-14T及以上SATA/NL SAS盘,可得容量每TiB |  | 399  |  |
| 对象存储标准版软件-14T及以上SATA/NL SAS盘,可得容量每TiB-3年订阅与保障年费 |  | 399  |  |
| 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) |  | 32  |  |
| 光跳线-DLC/PC-DLC/PC-多模-10m-A1a.2-2mm-42mm DLC-OM3弯曲不敏感 |  | 8  |  |
| OceanStor Pacific 9520 OceanStor Pacific 硬件安装 |  | 1  |  |
| OceanStor Pacific 规划设计(单产品,4节点,399TiB) |  | 1  |  |
| OceanStor Pacific 部署调测(单产品,4节点,399TiB) |  | 1  |  |
| OceanStor Pacific 验收测试(单产品,4节点,399TiB) |  | 1  |  |
| 合 计： |  |

三、请附上资格证明资料

 XXX公司（盖章）

 2022年XX月XX日

联系人：XXX

联系电话：XXXX

邮箱：XXXXX